1. POTABLE SPEAKER SYSTEM

모델 : MYFIX, STAGE3

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 3인치의 스테레오 스피커 6개와 듀얼10인치의 우퍼가 별도로 구성되어 3채널 믹서가 탑재되어 있어 각종 음향 무대 공간에 쉽게 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : Column PA System with DSPAluminium die-cast panels

- Subwoofer : 2 x 10" Bass reflex

- Full range: MF : Column :  High Driver 6 x 3" / Mid Driver x 1

- Amplification : Class D

- Power output(RMS/peak) : 500W+500W/4000W

- Frequency range : 37 Hz – 20 kHz

- Max SPL(peak) : 127 dB

- Controls : Main level,mic level, line level, Power on/off switch, DSP contral level

- Subwoofer connectors : 2 x XLR/6.35 mm combo line inputs, XLR/6.35 mm combo mic input, XLR system out

- Function : Bluetooth, DSP Control, AUX-IN

- Cabinet material : Subwoofer: 15 mm plywood / Column: aluminium

- Size(WxDxH) : Subwoofer: 317 x 587 x 470 mm / Column (2 pcs): 100 x 710

- Weight : 26.7kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.