1. Stage Monitor Speaker

모델 : MYFIX, TD-112M

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 컬럼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 60Hz – 20kHz

- Driver : LF: 12" ×1, HF: 3" ×1

- Rated Impedance : 8Ω

- Sensitivity : 98dB

- Rated Power : 550W

- Peak Power : 2200W

- Maximum SPL : 131dB

- Diffusion Angle : 80° × 80° (H × V)

- Crossover Mode : Internal Crossover

- Installation : Multi-point Suspension

- Dimensions (WxHxD) : 540 x 340 x 450mm

- Weight : 18.2kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.