1. WIRELESS ANTENNA

모델 : MYFIX, WA-901

(1) 기  능

본 기기는 안테나로부터 입력받은 신호를 수신 및 증폭하는 안테나 분배기에 결합하여 사용하는 무선 안테나로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Display mode : LED indicator light

- Frequency : U segment 400-950MHz

- Control switch : Button touch

- Interface : BNC socket

- Output impedance : 50Ω

- Gain (maximum) : 12dB (typ)

- Radiation angle : 90° H x 60° V

- Output gain adjustable : +2dB, +6dB, +8dB, +12dB

- Power supply : 8~15V DC 바이어스 전원 공급

Size (WxDxH) : 314.1 * 269.5mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.