1. WIRELESS ANTENNA DISTRIBUTOR SYSTEM

모델 : MYFIX, WD-908F

(1) 기  능

본 기기는 안테나로부터 입력받은 신호를 수신 및 증폭하여 8채널의 무선 수신기와 1대의 안테나 분배기로(Link)로 신호를 분배하는 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- 채널 수 : 8CH

- 출력/입력 임피던스 : 50Ω

- 안테나 입/출력 소켓 : BNC

- 주파수 대역 : 400~950MHz

- 입력 컷오프 포인트 : +32dBm

- RF 출력 게인 : +1.0dB (±1dB)

- 출력/입력 게인 : +1.0dB (±1dB)

- 출력 : 400~1000MHz,  >18dB

- 안테나 입력 커넥터 전원 공급 : +8.0V DC / 200mA

- 전원 공급 : 12~15V DC

- 소비 전류 : 약 200mA/12V DC 입력

- 규격 (WxDxH) : 482 * 200 * 45mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.