1. WIRELESS MIC RECEIVER

모델 : MYFIX, WR-920C

(1) 기  능

본 기기는 2채널 무선마이크용 수신기로써, 끊김 없는 다이버시티 수신 시스템이 적용되어 있으며, 각 채널에는 주파수 채널링을 완전히 제거하기 위해 독립적인 ID 코드가 제공되며, IR버튼으로 편리한 송수신 세팅이 가능하며, 송수신 거리 조절 기능이 탑재된 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Carrier Frequency Range : 925~937.5MHz

- 채널 수 : 64채널

- 수신감도 : -105

- Frequency response	: 80Hz-18KHz (± 3dB)

- Frequency Stability	: ± 0.003 %

- Max.Eviation Range	: ±48KHz

- Modulation Mode	: FM

- S/N Ratio : > 105 dBA

- T.H.D	: < 1 %

- Power Supply : DC 12V  1A

- 마감재 : Metal

- 규격 (WxDxH) : 480 x 44 x 190mm

- 무게 : 1.9kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.