1. Ceiling Speaker

모델 : MYFIX, CL-305T

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 5인치의 천장형 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Speaker Size : 5" coaxial speaker

- Power : 20/10/5/2.5/8ohm

- Voltage : 100V/70V

- Sensitivity : 88dB

- Frequency Response : 100-20KHZ

- Dimension : 203*145mm

- Material : IRON

- Weight : 1.7kg

- Mounting hole : 170mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.