1. Ceiling Speaker

모델 : MYFIX, CL-306T

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 6인치의 천장형 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Speaker Size : 6" coaxial speaker

- Power : 30/15/7.5/3.8W/8ohm

- Voltage : 100V/70V

- Sensitivity : 89dB

- Frequency Response : 90-20KHZ

- Dimension : 230*150mm

- Material : IRON

- Weight : 2.2kg

- Mounting hole : 200mm

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.