1. Ceiling Speaker

모델 : MYFIX, CL-406T

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 8인치의 천장형 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 50-20kHz(±3 dB)

- Sensitivity(1W@1m) : 89dB

- Nominal Impedance : 8Ω or 70V/100V

- Power Rating : 30-15-7.5-3.8-1.9W

- LF Drivers : Woofer 6.5"

- HF Drivers : Tweeter 0.5”

- Cutout Size : 206mm

- Dimensions(ФxH) : 232 x 165mm

- Weight : 2.26kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.