1. SUBWOOFER SPEAKER

모델 : MYFIX, DQ15S

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 15인치 서브우퍼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : 15＂Compact Passive Subwoofer

- Frequency Response : 35Hz-250Hz

- Sensitivity(1W@1m) : 99dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Rated power : 400 W AES，1600W peak

- LF Driver : 1×15＂(380mm)/4＂voice coil

- Max.SPL : 125dB continuous, 131dB peak

- Connectors : Balanced Differential line

- Size(WxDxH) : 480.5mm X 550mm X 600mm

- Weight : 34.25kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.