1. SUBWOOFER SPEAKER

모델 : MYFIX, DQ18S

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 18인치 서브우퍼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : 18＂Compact Passive Subwoofer

- Frequency Response : 30Hz-250Hz

- Sensitivity(1W@1m) : 101dB

- Nominal Impedance : 8Ω

- Rated power : 600W AES，2400W peak

- LF Driver : 1×18＂(460mm)/4＂voice coil

- Max.SPL : 129dB continuous, 135dB peak

- Connectors : Balanced Differential line

- Size(WxDxH) : 561mm X 595mm X 690mm

- Weight : 46.2kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.