1. WIRELESS BODYPACK RECEIVER

모델 : MYFIX, DW-901B

(1) 기  능

본 기기는 인이어 모니터 시스템의 바디팩 리시버로 듀얼 SMA 안테나는 원거리에도 안정적인 RF 수신이 가능하며, 배터리 잔량, 그룹, 주파수 등 체크 가능한 LCD창이 있으며 디지털 볼륨으로 세밀한 볼륨 조정 기능이 탑재된 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : In Ear System - Receiver

- Receiving frequency range : 925MHz-937.5MHz

- Receiving mode : Superheterodyne

- Image suppression :  45dBm

- RF sensitivity : when input is 10dBu, S/N ≥ 45dB

- SQ adjustment : built-in setting parameters

- Headphone output power : 80mW@16ohm

- Output level adjustment range : 30 levels adjustable, attenuation adjustment at every 1dB step.

- Power requirement : AA1.5 batteries x 2, it also support power bank to provide power.

- Working current : 3V 160mA

- Battery life : ≥7 hours

- 규격 (WxDxH) : 77.5 x 63 x 19.5mm

- 무게 : 66.8g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.