1. WIRELESS BELTPACK

모델 : MYFIX, ED-900B

(1) 기  능

본 기기는 EW 시리즈와 결합 가능한 무선 벨트팩으로써, 혼선 방지 및 노이즈 억제 기능과 볼륨 조절 및 락 설정 기능이 가능한 기기로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Carrier Frequency Range : 925~937.5MHz

- 채널 수 : 64채널

- Frequency response	: 80Hz-15KHz (± 3dB)

- Max.Eviation Range	: ±48KHz

- Harmonic suppression : > 55 dBc

- T.H.D	: < 1 %

- Power Supply : two AA batteries

- 마감재 : Metal

- 규격 (WxDxH) : 64 x 84 x 20mm

- 무게 : 103g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.