1. POTABLE SPEAKER SYSTEM

모델 : MYFIX, FM-212A

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 12인치의 2-WAY 스피커로 2채널 믹서가 탑재되어 있어 각종 음향 무대 공간에 쉽게 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : 12” Portable Battery Speaker

- Frequency Response : 50Hz - 20KHz

- Max.SPL : 122dB

- Rechargeable battery : 12V 7000MA Lead acid, 12 hours battery life

- LF Driver : 12” cone 1.5”VC 32OZ

- Power amplifier output : 200W RMS. Class D Bi-amp with DSP(4modes) & MP3 Bluetooth 5.1 with TWS, 5V 1A USB charger for smartphone

- System includes : 2*UHF Wireless Microphone, 1*AC Power cord

- Connector : 3.5mm/RCA/XLR

- Line input/Output Level : : 250mV

- Impedance : 4 Ohm

- Sensitivity(1W@1m) : 118dB Max SPL

- Size(WxDxH) : 400x360x600mm

- Weight : 14kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.