1. MIXING CONSOLE

모델 : MYFIX, FXP-308

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크와 신호라인들을 통해 전송받은 음성신호를 조정하고 다시 증폭하여 하나의 신호로 혼합하여 앰프로 전송하는 장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : 8 Channel Mixer

- Line Channel : 8CH

- Channel EQ : 3 BAND

- Group Buses : 2 STEREO

- MIC : 6

- Effect : 99DSP

- Output Power Class AB : 170W(4Ωx2)

- Size(WxDxH) : 330 x 277 x 120mm

Weight : 5.8kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.