1.  Wireless Gooseneck MIC

모델 : MYFIX, GW-901C

(1) 기  능

본 기기는 무선마이크시스템과 연결하여 사용하는 구즈넥 마이크로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Switch : 2.4G auto sync(less than 20 meters)

- Transmitter Power : 10mW

- Harmonic Radiation : <-50dBc

- Current consumption : <180mA

- Rechargebalbe Transmitter : TYPE-C port

- Battery : 2*3.7V 18650 lithium battery (1pcs battery also work)

- Battery Life : >6 hours

- Gooseneck length : 57.5cm

- 규격 (WxDxH) : 182 x 126 x 45mm

- 무게 : 486g

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.