1. SUBWOOFER SPEAKER

모델 : MYFIX, HD-10

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 10인치 서브우퍼 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : Passive subwoofer

- Sensitivity (1W/1m) : 98dB (half-space)

- Frequency range (-10dB) : 45Hz-150kHz

- Impedance : 8Ω

- Power (RMS) : 150W

- Cabinet material : Medium density fiberboard, exterior surface treated with water-based paint

- Input interface : Pluggable Phoenix terminal blocks

- Driver : 1 x 10” Subwoofer

- Dimensions (W x D x H) : 480mm x 252mm x 570mm

- Weight : 18.5kg

- Color : White / Black

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.