1. MINI 2 ZONE MIXER AMP

모델 : MYFIX, PS-240

(1) 기  능

본 기기는 2구역을 조정할 수 있는 믹싱 앰프로서, 입력신호를 받아 2개의 존으로 스피커를 구동할 수 있는 오디오 증폭장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : Mini 2 Zone Mixer Amplifier

- Power Source : 220V AC 60Hz

- Output Power : 240W

- Frequency Response : 60Hz ~ 20KHz

- Distortion(THD) : <0.5% at 1KHZ 100V -3dB

- Output : 4-16ohm, 70V, 100V

- A/C Fuse : 5A

- 4-16Ω : 180W

- 70V Output Impedance : 27Ω

- 100V Output Impedance : 55.5Ω

- AUX/MIC : 400mV-500mV/4mV

- S/N Rated : >80dB

- Pec-out : 650mV-750mV

- Size(WxHxD) : 240*88*220mm

- Weight : 13kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.