1. POWER DISTRIBUTOR

모델 : MYFIX, PS-840

(1) 기  능

본 기기는 PA SYSTEM에 전원을 순차로 공급하여야 하는 장치로 8채널의 AC220V를 입력 받아  DC전원을 PA SYSTEM에 공급하여야 한다. 또한 3.5인치의 터치스크린을 탑재해 실시간 전압, 날짜, 시간, 채널별 상태(ON/OFF)를 표시를 실시간 모니터링이 가능하여야 한다.

(2) 성  능

- Supply voltage : AC 220V 60Hz

- Individual channel rated output current : 16A

- Total rated output current : 40A

- Interval time of each sequence step : 1~999s

- USB power supply : DC 5V 500mA

- Power output sockets : 8 Controllable outputs, 1 auxiliary output

- Size(WxDxH) : 482x 230 x 67mm

- Weight : 3.5kg