1. SMALL LINE ARRAY SPEAKER

모델 : MYFIX, SLA606

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 6.5인치의 스몰 라인어레이 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency Response : 65Hz-20kHz

- Rated Power : 600W RMS, 2400W Peak

- Sensitivity : 98dB

- Max SPL : 127dB Continuous, 133dB Peak

- Impedance : 8 ohms

- Coverage (H x V) : 100° x 50°

- LF Driver : 4 x 6.5"(165mm) / 1.5" voice coil

- HF Driver : 4 x 1"(25mm) / 1" voice coil

- Connectors : 2 x Speakon NL4

- 규격 (WxDxH) : 336 x 254 x 778mm

- 무게 : 23kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.