1. MIXING CONSOLE

모델 : MYFIX, SM-16

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크와 신호라인들을 통해 전송받은 음성신호를 조정하고 다시 증폭하여 하나의 신호로 혼합하여 앰프로 전송하는 장비로 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Type : 16CH MIXER

- Channel : 8 Mono+4 Stereo

- Channel EQ : Mono : 3 BAND, Stereo : 4 BAND

- AUX output : 4

- Return : 1 Stereo

- Effect : 24 DSP

- Groups : 4

- Size(WxDxH) : 429 x 531 x 112mm

- Weight : 6.7kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.