1. Outdoor Waterproof Speaker

모델 : MYFIX, WA-6

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 변환하여 전달하는 실외용 방수형 스피커로 각종 음향 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Description : Outdoor pendant speaker

- Impedance : 8 ohms

- Sensitivity (dB/m/w) : 86dB

- Frequency range : 70-20kHz

- Power handling : 8Ω (50W) 70V (15W/10W/5W/2.5W) 100V (30W/20W/10W/5W)

- Woofer : 1x6” Woofer (Rubber surround + IMPP cone)

- Tweeter : 0.75” aluminium dome tweeter

- Connector : Flying Leads

- Cabinet : PP with Matte paint finish

- Dimensions : 179mm(Dia) x 257mm(Length)

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.