1. WALL SPEAKER

모델 : MYFIX, WA41B

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 4인치의 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Frequency response : 75Hz-18KHz

- Sensitivity(1W@1m) : 89dB

- Nominal Impedance : 6Ω

- Rated Power : 45W AES, 180W peak

- Driver : 1 x 4" Full Range

- Maximum SPL : 91dB continuous, 97dB peak

- Connectors : 1 x Clip line knod

- 규격 (WxDxH) : 136 x 140 x 206mm

- 무게 : 1.6kg

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.