1. 4“ Hi-Fi Install Speaker

모델 : MYFIX, X-CUBE

(1) 기  능

본 기기의 기능은 마이크를 통해서 들어온 전기적인 소리를 사람들이 들을 수 있는 음성 신호로 바꾸어 주는 일종의 에너지 변환장치인 4인치의 스피커로 각종 음향 무대 공간에 설치가 가능하여야 하며, 다음의 성능 이상이어야 한다.

(2) 성  능

- Driver Unit : 4” Aluminum Die-Casting Full-Range Driver

- Rated Power : 50W

- Impedance : 4Ω

- Diaphragm : High-Performance Pulp Diaphragm

- Enclosure : Anti-Resonance (Resonance-Blocking) Enclosure

- Terminals : Gold-Plated Speaker Terminals

- Dimensions (W×H×D) : 210 × 210 × 210 mm

- Weight : 3.2 kg

- Color : White / Black / Red

- 동등 또는 이상 품이어야 한다.